# Interfaces de unidad

Los discos duros y las unidades ópticas se fabrican con diferentes interfaces que se usan para conectar la unidad a la computadora. Para instalar una unidad de almacenamiento en una computadora, la interfaz de conexión de la unidad debe ser la misma que la del controlador de la motherboard. A continuación se presentan algunas interfaces de unidad comunes:

## PATA (IDE)

Es el interfaz que hemos estado utilizando durante muchísimos años el cual ha ido sufriendo renovaciones para mantenerlo al día. ATA paralela (PATA, Parallel ATA) es la versión paralela de la interfaz de controlador de unidad ATA. Bus de 80 pines.

## SATA

SATA (Serial ATA) es la versión serial de la interfaz de controlador de unidad ATA. Una interfaz SATA utiliza un conector de 7 pines. Esta interfaz sustituye a la interfaz tradicional IDE o tecnicamente conocida como Interface Parallel ATA o P-ATA. SATA proporciona prestaciones superiores, mayores velocidades y mejor aprovechamiento.

## SCSI

Se presentan bajo tres especificaciones: SCSI Estándar (Standard SCSI), SCSI Rápido (Fast SCSI) y SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI). Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 mseg y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 Mbps en los discos SCSI Estándares, los 10 Mbps en los discos SCSI Rápidos y los 20 Mbps en los discos SCSI Anchos-Rápidos (SCSI-2).

# Comparación entre 3 tipos de discos

Conceptos | SCSI | S-ATA | P-ATA (IDE)
Velocidad | Más de 10000 RPM | Hasta 10000 RPM | Hasta 7200 RPM
Tranferencia | 80 MBytes/seg | 66 MBytes/seg | 33 MBytes/seg
Cable de conexión | Calbe fino (96 pines) | Cable normal (7 pines) | Cable fino (40 pines)
Imagen |  |  |

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0