# Geometría y Cálculo

Recordemos que el disco duro es un dispositivo electromagnético y mecánico, que almacena la información somo señales magnéticas. Esta conformado por uno o mas discos magnéticos rígidos y tiene cabezales de lectura/escritura.

### CABEZAL (HEAD)

Es un dispositivo electromecánico utilizado para leer y escribir. El cabezal convierte la información leída en pulsos eléctricos enviándolos a la computadora para su procesamiento.

### PISTAS (TRACK)

Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco. Cada pista esta formada por uno o mas cluster.

### SECTORES

El disco está dividido radialmente en porciones y es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre discos duros. En la mayoría d elos discos duros los sectores son de 512 Bytes cada uno, 4 sectores constituyen un cluster.

### CILINDRO

Es una pila tridimensional de pistas verticales de los múltiples platos. El número de cilindros de un disco corresponde al número de posiciones diferentes en las cuales los cabezales de lectura/escritura puden moverse.

### CLUSTER

Es un grupo de sectores que es la unidad más pequeña de almacenamiento. Normalmente 4 sectores de 512 bytes constituyen un cluster y uno o más cluster pofrman una pista.

###

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0